(module DIP8 (layer F.Cu) (tedit 52387D58)
  (fp_text reference DIP8 (at 0.01524 6.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -6.6802) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.27 1.27) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
