(module SO8_PP_MOSFET (layer F.Cu) (tedit 530CB9DD)
  (tags SOIC)
  (attr smd)
  (fp_text reference SO8_PP_MOSFET (at -0.00508 4.80568) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Val** (at 3.2004 -0.7874 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "No via or traces" (at -0.00508 -0.52832) (layer F.SilkS))
  (pad S smd rect (at -1.905 2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at -0.635 2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.635 2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at 1.905 2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 1.905 -2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0.635 -2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -0.635 -2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -1.905 -2.69748) (size 0.59944 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
