(module SOT-223_LDO_TRIAC (layer F.Cu) (tedit 541D65CD)
  (fp_text reference SOT-223 (at -0.00508 5.26796) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -6.1214) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.8) (size 3.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.3 2.8) (size 0.9 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.8) (size 0.9 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.3 2.8) (size 0.9 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
