(module SOT23_MOSFET_P (layer F.Cu) (tedit 50FAA9A0)
  (tags "SOT23, MOSFET_P")
  (fp_text reference MOSFET_P (at 1.99898 -0.09906 90) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL (at 0.0635 0) (layer F.SilkS))
  (pad D smd rect (at 0 -1.27) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.9525 1.27) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at -0.9525 1.27) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT23_6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
