(module SOT323_MOSFET (layer F.Cu) (tedit 525316B8)
  (tags "SOT353, SC70, MOSFET")
  (fp_text reference Q2 (at -1.8288 0.05588) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 2N7002 (at 1.16332 -1.0922) (layer F.SilkS) hide)
  (pad G smd rect (at -0.65024 0.94996) (size 0.55 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.65024 0.94996) (size 0.55 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0 -0.94996) (size 0.55 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT23_6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
