(module SWITCH_CMS_3x2.5mm_Fin (layer F.Cu) (tedit 50FB586D)
  (tags "SWITCH CMS 3x2.5mm Fin")
  (fp_text reference SW (at 0 2.0066) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.778) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.69926 0) (size 0.8001 1.69926) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.69926 0) (size 0.8001 1.69926) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.762 0.762) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.09906))
)
