(module SW_Side (layer F.Cu) (tedit 50083073)
  (descr "Switch vertical bord de carte")
  (tags "SWITCH DEV")
  (fp_text reference SW_Side (at 0 5.04952) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW* (at 0 -2.75082) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.50012 -2.49936) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.50012 -2.49936 90) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.25044 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.25044 0) (size 1.69926 1.69926) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
