(module TO-220AB_Vertical_Triac_Spaced_pins (layer F.Cu) (tedit 57C97453)
  (descr "Boitier TO220AB")
  (tags "TR TO220")
  (fp_text reference TO220AB-Triac_Spaced_pins (at -2.70764 -0.08636 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.635 -6.35) (layer F.SilkS))
  (pad G thru_hole circle (at 0 3.6) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad MT2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad MT1 thru_hole rect (at 0 -3.6) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
