(module TO252-3L (layer F.Cu) (tedit 5089D053)
  (fp_text reference TO252-3L (at 0 -11.35126) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.3495) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.25044 0) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.25044 0) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 -7.2009) (size 5.6007 5.6007) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.0254 -2.0828) (size 1.00076 1.00076) (layers))
)
